第３号様式(第１２条関係)

屋外広告物点検報告書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対　象　物　件 | 広告物の種類 | 　 |
| 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所 | 　 |
| 設置年月日 | 　 |
| 現在受けている許可の年月日及びその番号 | 年月日 | 年　月　日 | 番号 | 第　　　　　号 |
| 点検項目等 | 点検箇所 | 点　検　項　目 | 補修を要する不良な箇所 | 補修の概要 |
| 補修年月日 | 補修の内容 |
| 基礎部・上部構造 | １　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有　無 | 年 月 日 | 　 |
| ２　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ３　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| 支持部 | １　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ２　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ２　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| 広告板 | １　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ２　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有　無 | 年 月 日 | 　 |
| ３　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有　無 | 年 月 日 |  |
| 照明装置 | １　照明装置の不点灯、不発光 | 有　無 | 年 月 日 | 　 |
| ２　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ３　周辺機器の劣化、破損 | 有　無 | 年 月 日 | 　 |
| その他 | １　附属部材の腐食、破損 | 有　無 | 年 月 日 |  |
| ２　避雷針の腐食、損傷 | 有　無 | 年 月 日 | 　 |
| ３　その他点検した事項　　（　　　　　　　　　　　　） | 有　無 | 年 月 日 | 　 |
| 点検した日時 | 年　　月　　日　 | 午前午後 |
| 点検実施者 | 住所 | 　 |
| 氏名 | 　 |
| 資格等 | 1　屋外広告士2　広告美術科の職業訓練指導員の免許所持者、広告美術仕上げ技能士又は広告美術科の職業訓練修了者3　一級又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者4　屋外広告物点検技能講習修了者5　その他 |

(注) 対象物件が堅ろうな広告物又はこれを掲出する物件である場合は、点検実施者の資格等を証する書面又はその写しを添付すること。